{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["VL963","TL963","RL953_955","ML963"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"VL963","index":0,"n_rows":51,"n_cols":2,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Toshiba 42VL963, 47VL963, 55VL963","Уже в продаже"]
["Диагонали экрана : 42\" (107 см), 47\" (119 см), 55\" (140 см)"]
["LED EDGE,"]
["Разрешение: 1920 х 1080 (Full HD)"]
["Широкоформатный экран: 16 : 9"]
["Динамическая обработка - AMR400 "]
["Яркость: 450 кандел на кв. м. "]
["Динамический контраст: 7000000 : 1"]
["Угол обзора: 178º"]
["Экспертный режим"]
[]
["3D"]
["Технология поляризации"]
["2D-3D конвертация"]
["Управление глубиной 3D эффекта"]
["4 набора очков 3D в комплекте поставки"]
[]
["Приём сигнала "]
["Мультитюнер:"]
["    - Аналоговый "]
["    - Цифровой (DVB-T/T2, DVB-С, DVB-S/S2) HD (H.264)"]
["Общий интерфейс (CI+)"]
[]
["Звук"]
["Audyssey EQ; Audyssey  Dynamic Volume; "]
["Audyssey ABX, Dolby Volume, SoundNavy (автоматическая регулировка звука)"]
[]
["Smart-TV"]
["Toshiba Places -интернет портал\nToshiba Apps Connect; HbbTV"]
["Запись видео на внешнее устрйство USB"]
["Wi-Fi Protected Setup (WPS) - безопасная "]
["настройка беспроводной сети"]
["Wi-Fi  ( адаптер WLM- 20U2 R- опционально)"]
["WiDI  (Wireless Display) - прямая беспроводная трансляция с ПК"]
["DNLA, совместимость с Windows 7"]
["YouTube"]
[]
["Персональное ТВ"]
["SCART"]
["REGZA Link (HDMI-CEC) "]
["Подключение к сети LAN"]
["Компонентный вход"]
["Композитный вход"]
["Оптический цифровой выход"]
["Подключение к ПК"]
["Подключение для 2-х внешних устройств USB (фото / музыка / видео)"]
["Подключение наушников"]
["Корпус"]
[]
["Дизайн - Jacob Jensen Design\nПанель с минимальной рамкой "]
["Цвет серебристо-черный."]

{"sheet":"TL963","index":1,"n_rows":45,"n_cols":2,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Toshiba 32TL963R, 40TL963R, 46TL963R","Начало продаж - Сентябрь"]
["Диагонали экранов: 32\" (81 см), 40\" (102 см), 46\" (117 см)"]
["Подстветка - LED EDGE"]
["Разрешение экрана: 1920х1080 (Full HD)"]
["Широкоформатный экран: 16 : 9"]
["Динамическая обработка -AMR200"]
["Яркость: 400 кд / м2"]
["Динамический контраст: 1000000 : 1"]
["Угол обзора: 178º"]
["Экспертный режим"]
[]
["3D"]
["3D Full HD; Active Shutter (активный затвор)"]
["2D-3D конвертация"]
["Управление глубиной 3D эффекта"]
["1 пара очков в комплекте"]
[]
["Приём сигнала"]
["Мультитюнер:"]
["    - Аналоговый "]
["    - Цифровой (DVB-T/T2, DVB-С, DVB-S/S2) HD (H.264)"]
["Общий интерфейс (CI+)"]
[]
["Звук"]
["поддержка Dolby Digital Plus, Nicam Stereo"]
[]
["Smart TV"]
["Toshiba Places -интернет портал\nToshiba Apps Connect; HbbTV"]
["Запись видео на внешнее устрйство USB"]
["Wi-Fi Protected Setup (WPS) - безопасная настройка беспроводной сети"]
["Wi-Fi  ( адаптер WLM- 20U2 R- опционально)"]
["WiDI  (Wireless Display) - прямая беспроводная трансляция с ПК"]
["DNLA, совместимость с Windows 7"]
["YouTube"]
[]
["Подключение"]
["USB (фото/музыка/видео)"]
["4 x HDMI (1.4); SCART;"]
["подключение к сети LAN; компонентный вход;"]
["композитный вход; оптический цифровой выход"]
[" подключение к ПК; "]
[" подключение наушников"]
[]
["Корпус"]
["Черный алюминий"]

{"sheet":"RL953_955","index":2,"n_rows":36,"n_cols":12,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Toshiba 32RL953R, 32RL955R, 40RL953R, 40RL955R","Начало продаж - Сентябрь"]
["Диагонали экранов: 32\" (81 см), 40\" (102 см)"]
["Подстветка - LED EDGE",null,null,"RL953",{"$nulls":7},"RL955"]
["Разрешение экрана: 1920х1080 (Full HD)"]
["Широкоформатный экран: 16 : 9"]
["Динамическая обработка -AMR100"]
["Яркость: 400 кд / м2"]
["Динамический контраст: 1000000 : 1"]
["Угол обзора: 178°"]
["Экспертный режим"]
[]
["Приём сигнала"]
["Аналоговый и цифровой (DVB-T/T2, DVB-C), HD (H.264);"]
["Общий интерфейс (CI+)"]
[]
["Звук"]
["Поддержка Dolby Digital Plus"]
[]
["Smart TV"]
["Toshiba Places -интернет портал\nToshiba Apps Connect; HbbTV"]
["Запись видео на внешнее устрйство USB"]
["Wi-Fi Protected Setup (WPS) - безопасная настройка беспроводной сети"]
["Wi-Fi  ( адаптер WLM- 20U2 R- опционально)"]
["WiDI  (Wireless Display) - прямая беспроводная трансляция с ПК"]
["DNLA, совместимость с Windows 7"]
["YouTube"]
[]
["Подключение"]
["USB (фото/музыка/видео)"]
["4 x HDMI (1.4); SCART;"]
["подключение к сети LAN; компонентный вход;"]
["композитный вход; оптический цифровой выход"]
[" подключение к ПК; "]
[" подключение наушников"]
["Корпус"]
["RL953 - Лаковый черный \nRL955 - Лаковый черный со стеклянной подставкой"]

{"sheet":"ML963","index":3,"n_rows":45,"n_cols":2,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Toshiba  40ML963R, 46ML963R","Начало продаж - Сентябрь"]
["Диагонали экранов:  40\" (102 см), 46\" (117 см)"]
["Подстветка - LED EDGE"]
["Разрешение экрана: 1920х1080 (Full HD)"]
["Широкоформатный экран: 16 : 9"]
["Динамическая обработка -AMR200"]
["Яркость: 400 кд / м2"]
["Динамический контраст: 1000000 : 1"]
["Угол обзора: 178º"]
["Экспертный режим"]
[]
["3D"]
["3D Full HD; Active Shutter (активный затвор)"]
["2D-3D конвертация"]
["Управление глубиной 3D эффекта"]
["1 пара очков в комплекте"]
[]
["Приём сигнала"]
["Мультитюнер:"]
["    - Аналоговый "]
["    - Цифровой (DVB-T/T2, DVB-С, DVB-S/S2), HD (H.264)"]
["Общий интерфейс (CI+)"]
[]
["Звук"]
["поддержка Dolby Digital Plus, Nicam Stereo"]
[]
["Smart TV"]
["Toshiba Places -интернет портал\nToshiba Apps Connect; HbbTV"]
["Запись видео на внешнее устрйство USB"]
["Wi-Fi Protected Setup (WPS) - безопасная настройка беспроводной сети"]
["Wi-Fi  ( адаптер WLM- 20U2 R- опционально)"]
["WiDI  (Wireless Display) - прямая беспроводная трансляция с ПК"]
["DNLA, совместимость с Windows 7"]
["YouTube"]
[]
["Подключение"]
["USB (фото/музыка/видео)"]
["4 x HDMI (1.4); SCART;"]
["подключение к сети LAN; компонентный вход;"]
["композитный вход; оптический цифровой выход"]
[" подключение к ПК; "]
[" подключение наушников"]
[]
["Корпус"]
["Цвет серебристый, стеклянная подставка"]