{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["PDP","LCD"],"not_rendered":{"charts":0,"images":12,"macros":0,"external_links":3,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1904","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"PDP","index":0,"n_rows":81,"n_cols":7,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2012 Plasma Television (CIS) 0307"]
[null,"SMART VIERA","SMART VIERA","SMART VIERA","SMART VIERA","SMART VIERA"]
[null,"TX-PR65VT50/TX-PR55VT50/TX-PR50VT50","TX-PR50GT50 / TX-PR42GT50","TX-PR55ST50 / TX-PR50ST50 / TX-PR42ST50","TX-PR50UT50 / TX-PR42UT50","TX-PR50XT50 / TX-PR42XT50","TX-PR50X50"]
["ТВ-тюнер"]
[" Встроенные тюнеры","PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T/T2 (MPEG4-AVC [H.264]), \nDVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])","PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T/T2 (MPEG4-AVC [H.264]), \nDVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])","PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T/T2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])","PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T/T2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])","PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T/T2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])","PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])"]
[" Прием телетекста","1500 страниц","1200 страниц","1000 страниц","1000 страниц","1000 страниц","1000 страниц"]
["Изображение"]
[" Размер экрана","165 см (65 дюймов) / 140 см (55 дюймов) / 127 см (50 дюймов)","127 см (50 дюймов) / 107 см (42 дюйма)","140 см (55 дюймов) / 127 см (50 дюймов) / 107 см (42 дюйма)","127 см (50 дюймов) / 107 см (42 дюйма)","127 см (50 дюймов) / 107 см (42 дюйма)","127 см (50 дюймов)"]
[" Панель","G15 с прогрессивной разверткой Full-HD NeoPlasma","G15 с прогрессивной разверткой Full-HD NeoPlasma","G15 с прогрессивной разверткой Full-HD NeoPlasma","G15 с прогрессивной разверткой Full-HD Tough Panel","G15 с прогрессивной разверткой Full-HD Tough Panel","G15 с прогрессивной разверткой Full-HD Tough Panel"]
[" Разрешение","1,920 (Ш) x 1,080 (В)","1,920 (Ш) x 1,080 (В)","1,920 (Ш) x 1,080 (В)","1,920 (Ш) x 1,080 (В)","1,024 (Ш) x 768 (В)","1,024 (Ш) x 768 (В)"]
[" Поддержка сигнала HDTV (1080p, 1080i, 720p)","●","●","●","●","●","●"]
[" Режимы изображения","Динамичное/Нормальное/Кинематографическое/Игра/THX 3D (Кинематографическое/Яркое комнатное освещение)/Pro1/Pro2 (isfccc)","Динамичное/Нормальное/Кинематографическое/Игра/THX 3D (Кинематографическое/Яркое комнатное освещение)/Pro1/Pro2 (isfccc)","Динамичное/Нормальное/Кинематографическое/True Cinema/Игра","Динамичное/Нормальное/Кинематографическое/True Cinema/Игра","Динамичное/Нормальное/Кинематографическое/True Cinema/Игра","Динамичное/Нормальное/Кинематографическое/True Cinema/Игра"]
[" Статическая Контрастность","6,000,000:1","5,500,000:1","5,500,000:1","4,000,000:1","3,500,000:1","3,500,000:1"]
[" Градация","24,576 эквивалентных уровней градации","24,576 эквивалентных уровней градации","12,286 эквивалентных уровней градации","6,144 эквивалентных уровней градации","6,144 эквивалентных уровней градации","6,144 эквивалентных уровней градации"]
[" Быстрогаснущие люминофоры","●","●","●","●","—","—"]
[" Светофильтр","Infinite Black Ultra","Infinite Black Pro","Infinite Black Pro","—","—","—"]
[" Формирование изображения","2,500 Hz Focused Field Drive","2,500 Hz Focused Field Drive","2,500 Hz Focused Field Drive","2,500 Hz Focused Field Drive","600 Hz Sub-Field Drive","600 Hz Sub-Field Drive"]
[" Функция воспроизведения 24p Playback (2:2)/24p Smooth Film","●/●","●/●","●/●","●/●","●/●","●/—"]
[" Режим THX","● (3D/2D)","● (3D/2D)","—","—","—","—"]
[" Режим isf","●","●","—","—","—","—"]
[" Процессор Smart VIERA Engine Pro","●","●","—","—","—","—"]
["        Функция Pure Image Creation","●","●","—","—","—","—"]
["        Функция Vivid Colour Creation","●","●","●","●","●","—"]
["        Функция Facial Retouch","●","●","—","—","—","—"]
["        Функция Web Smoother","●","●","●","●","●","—"]
["        Функция 1080p Pure Direct","●","●","—","—","—","—"]
["Full HD 3D"]
[" Технология 3D","● (Активно-затворная)","● (Активно-затворная)","● (Активно-затворная)","● (Активно-затворная)","● (Активно-затворная)","—"]
[" Функция воспроизведения 3D 24p Film Display/Smooth Film","●","●","●","●","●","—"]
[" Преобразование 2D/3D","● (с функцией Face Detection)","● (с функцией Face Detection)","●","●","●","—"]
[" 3D очки","2 пары в комплекте","Доступны опционально","Доступны опционально","Доступны опционально","Доступны опционально","—"]
["Звук"]
[" 3D Real Sound ","●","●","●","●","●","—"]
[" Динамики","Фронтальная AC (8 расположенных в ряд динамиков) x 2, Вуфер (ø100 мм) x 1","Фронтальная AC (8 расположенных в ряд динамиков) x 2, Вуфер (ø80 мм) x 1","Фронтальная AC (8 расположенных в ряд динамиков) x 2, Вуфер (ø80 мм) x 1","2 x 10 Вт","2 x 10 Вт","2 x 10 Вт"]
[" Режимы звучания","Музыка/Речь/Пользовательский","Музыка/Речь/Пользовательский","Музыка/Речь/Пользовательский","Музыка/Речь/Пользовательский","Музыка/Речь/Пользовательский","Музыка/Речь/Пользовательский"]
[" Виртуальный окружающий звук","V-Audio ProSurround","V-Audio Surround","V-Audio Surround","V-Audio Surround","V-Audio Surround","V-Audio Surround"]
[" Декодеры Dolby Digital/DTS","Dolby Digital Plus/DolbyPulse/DTS 2.0+Digital Out","Dolby Digital Plus/DolbyPulse/DTS 2.0+Digital Out","Dolby Digital Plus/DolbyPulse/DTS 2.0+Digital Out","Dolby Digital Plus/DolbyPulse/DTS 2.0+Digital Out","Dolby Digital Plus/DolbyPulse/DTS 2.0+Digital Out","Dolby Digital Plus/DTS Digital Out"]
["Входы/Выходы"]
[" Интерфейс CI (Coммon Interface)","●","●","●","●","●","●"]
[" Вход HDMI","4 (4 сбоку)","4 (4 сбоку)","3 (3 сбоку)","2 (2 сзади)","2 (2 сзади)","2 (2 сзади)"]
["         Поддержка доп. функций","Реверсивный аудиоканал (Вход 2)","Реверсивный аудиоканал (Вход 2)","Реверсивный аудиоканал (Вход 2)","Реверсивный аудиоканал (Вход 2)","Реверсивный аудиоканал (Вход 2)","Реверсивный аудиоканал (Вход 2)"]
[" Слот для Карт Памяти SD","● (SDXC)","● (SDXC)","● (SDXC)","● (SDXC)","● (SDXC)","● (SDXC)"]
[" Порты USB2.0","3","3",2,2,2,1]
[" Композитный видеовход","AV2: CVBS с кабельным адаптером (снизу)","AV2: CVBS с кабельным адаптером (снизу)","AV2: CVBS с кабельным адаптером (снизу)","AV2: CVBS x 1 (сзади)","AV2: CVBS x 1 (сзади)","AV2: CVBS x 1 (сзади)"]
["Аудиовход (для HDMI, Композитного, Компонентного соединения)","Тип RCA phono с кабельным адаптером x 1 (снизу)","Тип RCA phono с кабельным адаптером x 1 (снизу)","Тип RCA phono с кабельным адаптером x 1 (снизу)"," Тип RCA phono x 1 (сзади)"," Тип RCA phono x 1 (сзади)"," Тип RCA phono x 1 (сзади)"]
[" Bluetooth","● (Клавиатура/аудиоустройства)","● (Клавиатура/аудиоустройства)","—","—","—","—"]
[" Компонентный видеовход"," Тип RCA phono с кабельным адаптером x 1 (снизу)"," Тип RCA phono с кабельным адаптером x 1 (снизу)"," Тип RCA phono с кабельным адаптером x 1 (снизу)"," Тип RCA phono x 1 (сзади)"," Тип RCA phono x 1 (сзади)"," Тип RCA phono x 1 (сзади)"]
[" Порт локальной сети (LAN) ","1 (снизу)","1 (снизу)","1 (снизу)","1 (сзади)","1 (сзади)","—"]
[" Цифровой аудиовыход (Оптический)","1 (снизу)","1 (снизу)","1 (снизу)","1 (сзади)","1 (сзади)","1 (сзади)"]
[" Гнездо для наушников","1 (сбоку)","1 (сбоку)","1 (сбоку)","1 (сбоку)","1 (сбоку)","1 (сбоку)"]
[" 21-контактный Вход/Выход","AV1: AV Вход/Выход, Вход RGB, Q-Link с кабельным адаптером (снизу)","AV1: AV Вход/Выход, Вход RGB, Q-Link с кабельным адаптером (снизу)","AV1: AV Вход/Выход, Вход RGB, Q-Link с кабельным адаптером (снизу)","AV1: AV Вход/Выход, Вход RGB, Q-Link (сзади)","AV1: AV Вход/Выход, Вход RGB, Q-Link (сзади)","AV1: AV Вход/Выход, Вход RGB, Q-Link (сзади)"]
["Функциональные особенности"]
[" Электронный ТВ-гид EPG для DVB-T","SI EPG","SI EPG","SI EPG","SI EPG","SI EPG","SI EPG"]
[" Облачны Интернет-сервис VIERA Connect","●","●","●","●","●","—"]
[" Веб-браузер","●","●","●","●","●","—"]
[" Skype во время просмотра телепрограмм","●","●","●","●","●","—"]
["  Многозадачность","●","●","—","—","—","—"]
[" Social Networking TV","●","●","●","●","●","—"]
[" Поддержка управления со смартфона/планшета (VIERA remote App)","●","●","●","●","●","—"]
[" ПДУ с тачпадом","●","—","—","—","—","—"]
[" Поддержка WiFi","● (встроенный модуль)","● (встроенный модуль)","● (встроенный модуль)","WiFi Ready","WiFi Ready","—"]
[" DLNA","DMP/DMR","DMP/DMR","DMP/DMR","DMP/DMR","DMP/DMR","—"]
[" Медиаплеер","● (Карты памяти SD/USB)","● (Карты памяти SD/USB)","● (Карты памяти SD/USB)","● (Карты памяти SD/USB)","● (Карты памяти SD/USB)","● (Карты памяти SD/USB)"]
["         Поддерживаемые форматы","AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/DivXPlusHD/WMV/MKV/AVI/MP4/MOV, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC, JPEG/MPO","AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/DivXPlusHD/WMV/MKV/AVI/MP4/MOV, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC, JPEG/MPO","AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/DivXPlusHD/WMV/MKV/AVI/MP4/MOV, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC, JPEG/MPO","AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/DivXPlusHD/WMV/MKV/AVI/MP4/MOV, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC, JPEG/MPO","AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/DivXPlusHD/WMV/MKV/AVI/MP4/MOV, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC, JPEG/MPO","AVCHD/SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/MP4/DivX HD/WMV/MKV/AVI, MP3/AAC/WMA, JPEG"]
[" Система управления VIERA Link","● (HDAVI Control 5)","● (HDAVI Control 5)","● (HDAVI Control 5)","● (HDAVI Control 5)","● (HDAVI Control 5)","● (HDAVI Control 5)"]
[" Интерфейс VIERA Tools","●","●","●","●","●","●"]
[" Eco Navigation","●","●","●","●","●","●"]
[" Картинка в картинке","PIP/PAP/PAT","PAT","PAT","PAT","PAT","PAT"]
[" Система Q-Link","●","●","●","●","●","●"]
[" Таймер выключения","●","●","●","●","●","●"]
["Общие характеристики"]
[" Источник питания","220 - 240 В, 50/60 Гц переменного тока","220 - 240 В, 50/60 Гц переменного тока","220 - 240 В, 50/60 Гц переменного тока","220 - 240 В, 50/60 Гц переменного тока","220 - 240 В, 50/60 Гц переменного тока","220 - 240 В, 50/60 Гц переменного тока"]
[" Среднее энергопотребление*","305 Вт / 228 Вт / 195 Вт","185 Вт / 137 Вт","205 Вт / 180 Вт / 133 Вт","178 Вт / 131 Вт","139 Вт / 101 Вт","132 Вт"]
[" Номинальное энергопотребление","560 Вт / 460 Вт / 450 Вт ","430 Вт / 315 Вт","430 Вт / 420 Вт / 315 Вт","325 Вт / 285 Вт","255 Вт / 210 Вт","240 Вт"]
[" Энергопотребление в редиме ожидания","0.30 Вт","0.30 Вт","0.30 Вт","0.40 Вт","0.40 Вт","0.40 Вт"]
[" Размеры (Ш x В x Г) (без подставки)","1,499 x 891 x 50.5 мм / 1,286 X 771 X 50 мм (Толщина панели: 43.5 мм) / 1,171 x 706 x 50 мм (Толщина панели: 43.5 мм)","1,170 x 704 x 47 мм (Толщина панели: 41 мм) / 993 x 603 x 47 мм (Толщина панели: 41 мм)","1,295 x 774 x 50 мм (Толщина панели: 44 мм) / 1,180 x 709 x 50 мм (Толщина панели: 44 мм) / 1,003 x 609 x 50 мм (Толщина панели: 44 мм)","1,186 x 717 x 84 мм (Толщина панели: 64 мм) / 1,009 x 616 x 84 мм (Толщина панели: 64 мм)","1,186 x 717 x 84 мм (Толщина панели: 64 мм) / 1,009 x 616 x 84 мм (Толщина панели: 64 мм)","1,184 x 716 x 81 мм (Толщина панели: 63 мм)"]
[" Размеры (Ш x В x Г) (с подставкой)","1,499 x 939 x 400 мм / 1,286 X 819 X 357 мм / 1,171 x 754 x 335 мм","1,170 x 754 x 335 мм / 993 x 653 x 320 мм","1,295 x 823 x 357 мм / 1,180 x 757 x 335 мм / 1,003 x 656 x 320 мм","1,186 x 764 x 335 мм / 1,009 x 663 x 320 мм","1,186 x 764 x 335 мм / 1,009 x 663 x 320 мм","1,184 x 757 x 266 мм"]
[" Вес (без подставки)","42.5 кг / 31.5 кг / 25.5 кг","23.0 кг / 17.5 кг","28.0 кг / 23.0 кг / 17.5 кг","23.0 кг / 17.5 кг","22.0 кг / 17.0 кг","21.0 кг"]
[" Вес (с подставкой)","48.0 кг / 36.0 кг / 29.5 кг","27.0 кг / 21.0 кг","32.5 кг / 27.0 кг / 20.5 кг","26.0 кг / 20.5 кг","25.5 кг / 20.0 кг","22.5 кг"]
[]
["*** На основе метода измерения IEC 62087 Ed.2"]

{"sheet":"LCD","index":1,"n_rows":82,"n_cols":8,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[80,0,80,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2012 LCD Television (CIS) 0316"]
[null,"SMART VIERA","SMART VIERA","SMART VIERA","SMART VIERA"]
[null,"TX-LR55WT50/TX-LR47WT50","TX-LR47DT50/TX-LR42DT50","TX-LR55ET5/TX-LR47ET5/TX-LR42ET5(5W)/TX-LR32ET5(5W)","TX-LR47E5/TX-LR42E5/TX-LR32E5","TX-LR32U5","TX-LR32X5/TX-LR24X5/TX-LR19X5","TX-LR32C5"]
["ТВ-тюнер"]
[" Встроенные тюнеры","PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T/T2 (MPEG4-AVC [H.264]), \nDVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])","PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T/T2 (MPEG4-AVC [H.264]), \nDVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])","PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L'; DVB-T/T2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])","PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L'; DVB-T/T2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])","PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L'; DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])","PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L'; DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])","PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L'; DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])"]
[" Прием телетекста","1500 страниц","1200 страниц","1000 страниц","1000 страниц","1000 страниц","1000 страниц","1000 страниц"]
["Изображение"]
[" Размер экрана","139 см (55 дюймов) / 119 см (47 дюймов)","119 см(47 дюймов) / 107 см(42 дюймов)","139 см(55 дюймов) / 119 см(47 дюймов) / 107 см(42 дюйма) / 80 см(32 дюйма)","119 см(47 дюймов) / 107 см(42 дюйма) / 80 см(32 дюйма)","80 см/32 дюйма","80 см(32 дюйма) / 60 см(24 дюйма) / 47 см(19 дюймов)","80 см/32 дюйма"]
[" Панель","ЖК панель IPS с LED подсветкой","ЖК панель IPS с LED подсветкой","ЖК панель IPS с LED подсветкой","ЖК панель IPS с LED подсветкой","ЖК-панель (VA)","ЖК панель IPS с LED подсветкой / ЖК панель TN с LED подсветкой  / ЖК панель TN IT с LED подсветкойl)","ЖК-панель (VA) "]
[" Поддержка сигнала HDTV (1080p, 1080i, 720p)","●","●","●","●","●","●","●"]
[" Режимы изображения","Динамичное/Нормальное/Кинематографическое/True Cinema/Игра/Pro1/Pro2 (isfccc)","Динамичное/Нормальное/Кинематографическое/True Cinema/Игра/Pro1/Pro2 (isfccc)","Динамичное/Нормальное/Кинематографическое/True Cinema/Игра","Динамичное/Нормальное/Кинематографическое/True Cinema/Игра","Динамичное/Нормальное/Кинематографическое/Пользователь/Игра","Динамичное/Нормальное/Кинематографическое/True Cinema/Игра","Динамичное/Нормальное/Кинематографическое/Пользователь/Игра"]
[" Угол обзора","178°","178°","178°","178°","176°","178° / 170° / 170°","176°"]
[" Динамическая Контрастность","6,000,000:1","5,000,000:1","н/д","н/д","11,000:1","80,000:1 / 6,000:1 / 3,000:1","12,000:1"]
[" Разрешение","1,920 (Ш) x 1,080 (В)","1,920 (Ш) x 1,080 (В)","1,920 (Ш) x 1,080 (В)","1,920 (Ш) x 1,080 (В)","1,920 (Ш) x 1,080 (В)","1,366 (Ш) x 768 (В) / 1,920 (Ш) x 1,080 (В) / 1,366 (Ш) x 768 (В)","1,366 (Ш) x 768 (В)"]
[" Светофильтр","Clear Panel Pro","Clear Panel Pro","Clear Panel","Clear Panel","—","Clear Panel / - / -","—"]
[" Формирование изображения","1,600Hz backlight scanning ","1,600Hz backlight scanning ","300Hz backlight scanning ","150Hz backlight scanning / 150Hz backlight scanning  / 100Hz backlight scanning ","50  Гц","50  Гц","50  Гц"]
[" Функция воспроизведения 24p Playback (2:2)/24p Smooth Film","●/●","●/●","●/●","●/—","●/—","●/—","●/—"]
[" Поддерживаемые сигналы ПК","XGA, WXGA, SXGA 60 Гц, 1920 x 1080 (HDMI)","XGA, WXGA, SXGA 60 Гц, 1920 x 1080 (HDMI)","XGA, WXGA, SXGA 60 Гц, 1920 x 1080 (HDMI)","XGA, WXGA, SXGA 60 Гц, 1920 x 1080 (HDMI)","XGA, WXGA, SXGA 60 Гц, 1920 x 1080 (HDMI)","— / XGA, WXGA, SXGA 60 Гц, 1920 x 1080 (HDMI) / XGA, WXGA, SXGA 60 Гц, 1920 x 1080 (HDMI)","XGA, WXGA, SXGA 60 Гц, 1920 x 1080 (HDMI)"]
[" Режим isf","●","●","—","—","—","—","—"]
[" Процессор Smart VIERA Engine Pro","●","—","—","—","—","—","—"]
["        Функция Pure Image Creation","●","—","—","—","—","—","—"]
["        Функция Vivid Colour Creation","●","●","●","●","—","—","—"]
["        Функция Facial Retouch","●","—","—","—","—","—","—"]
["        Функция Web Smoother","●","●","—","—","—","—","—"]
["        Функция 1080p Pure Direct","●","—","—","—","—","—","—"]
["Full HD 3D"]
[" Технология 3D","● (Активно-затворные)","● (Активно-затворные)","● (Поляризационные)","—","—","—","—"]
[" Функция воспроизведения 3D 24p Film Display/Smooth Film","●","●","●","—","—","—","—"]
[" Преобразование 2D/3D","● (с функцией Face Detection)","●","●","—","—","—","—"]
[" 3D очки","2 пары в комплекте","Доступны опционально","4 пары в комплекте","—","—","—","—"]
["Звук"]
[" 3D Real Sound ","●","●","●","●","—","—","—"]
[" Динамики","Фронтальная AC (8 расположенных в ряд динамиков) x 2, Вуфер (ø75 мм) x 1","Фронтальная AC (8 расположенных в ряд динамиков) x 2, Вуфер (ø75 мм) x 1","2 x 10 Вт","2 x 10 Вт","2 x 5 Вт","2 x 10 Вт / 2 x 3 Вт / 2 x 3 Вт","2 x 5 Вт"]
[" Режимы звучания","Музыка/Речь/Пользовательский","Музыка/Речь/Пользовательский","Музыка/Речь/Пользовательский","Музыка/Речь/Пользовательский","Музыка/Речь/Пользовательский","Музыка/Речь/Пользовательский","Музыка/Речь"]
[" Виртуальный окружающий звук","V-Audio ProSurround","V-Audio ProSurround","V-Audio Surround","V-Audio Surround","Surround","V-Audio / Surround / Surround","Surround"]
[" Декодеры Dolby Digital/DTS","Dolby Digital Plus/DolbyPulse/DTS 2.0+Digital Out","Dolby Digital Plus/DolbyPulse/DTS 2.0+Digital Out","Dolby Digital Plus/DolbyPulse/DTS 2.0+Digital Out","Dolby Digital Plus/DolbyPulse/DTS 2.0+Digital Out","Dolby Digital Plus","Dolby Digital Plus и DTS Digital Out / Dolby Digital Plus / Dolby Digital Plus","Dolby Digital Plus"]
["Входы/Выходы"]
[" Интерфейс CI (Coммon Interface)","●","●","●","●","●","●","●"]
[" Вход HDMI","4 (4 сбоку)","4 (4 сбоку)","4 (4 сбоку)","4 (4 сбоку)","3 (3 сзади)","3 (2 сзади, 1 сбоку) / 2 (2 сзади) / 2 (2 сзади)","2 (2 сзади)"]
["         Поддержка доп. функций","Реверсивный аудиоканал (Вход 2)","Реверсивный аудиоканал (Вход 2)","Реверсивный аудиоканал (Вход 2)","Реверсивный аудиоканал (Вход 2)","—","Реверсивный аудиоканал (Вход 2) / - / -","—"]
[" Слот для Карт Памяти SD","● (SDXC)","● (SDXC)","● (SDXC)","● (SDXC)","—","● (SDXC) / - / -","—"]
[" Порты USB2.0",3,3,3,2,1,1,1]
[" Композитный видеовход","AV2: CVBS с кабельным адаптером (снизу)","AV2: CVBS с кабельным адаптером (снизу)","AV2: CVBS с кабельным адаптером (снизу)","AV2: CVBS с кабельным адаптером (снизу)","AV2: CVBS x 1 (сзади)","AV2: CVBS x 1 (сзади)","AV2: CVBS x 1 (сзади)"]
["Аудиовход (для HDMI, ПК, Композитного, Компонентного соединения)","Тип RCA phono с кабельным адаптером x 1 (снизу)","Тип RCA phono с кабельным адаптером x 1 (снизу)","Тип RCA phono с кабельным адаптером x 1 (снизу)","Тип RCA phono с кабельным адаптером x 1 (снизу)","Тип RCA phono x 1 (сзади) ","Тип RCA phono x 1 (сзади) ","Тип RCA phono x 1 (сзади) "]
[" Bluetooth","● (Клавиатура/аудиоустройства)","—","—","—","—","—","—"]
[" Вход для ПК","Mini D-sub 15-pin x 1 (снизу)","Mini D-sub 15-pin x 1 (снизу)","Mini D-sub 15-pin x 1 (снизу)","Mini D-sub 15-pin x 1 (снизу)","Mini D-sub 15-pin x 1 (сзади)","— / Mini D-sub 15-pin x 1 (сзади) / Mini D-sub 15-pin x 1 (сзади)","Mini D-sub 15-pin x 1 (сзади)"]
[" Компонентный видеовход"," Тип RCA phono с кабельным адаптером x 1 (снизу)"," Тип RCA phono с кабельным адаптером x 1 (снизу)"," Тип RCA phono с кабельным адаптером x 1 (снизу)"," Тип RCA phono с кабельным адаптером x 1 (снизу)","Тип RCA phono x 1 (сзади) ","Тип RCA phono x 1 (сзади) ","Тип RCA phono x 1 (сзади) "]
[" Порт локальной сети (LAN) ","1 (снизу)","1 (снизу)","1 (снизу)","1 (снизу)","—","—","—"]
[" Цифровой аудиовыход (Оптический)","1 (снизу)","1 (снизу)","1 (снизу)","1 (снизу)","1 (сзади)","1 (сзади)","1 (сзади)"]
[" Гнездо для наушников","AV1: AV Вход/Выход, Вход RGB, Q-Link с кабельным адаптером (снизу)","AV1: AV Вход/Выход, Вход RGB, Q-Link с кабельным адаптером (снизу)","AV1: AV Вход/Выход, Вход RGB, Q-Link с кабельным адаптером (снизу)","AV1: AV Вход/Выход, Вход RGB, Q-Link с кабельным адаптером (снизу)","AV1: AV Вход/Выход, Вход RGB (сзади)","AV1: AV Вход/Выход, Вход RGB (сзади)","AV1: AV Вход/Выход, Вход RGB (сзади)"]
[" 21-контактный Вход/Выход","1 (сбоку)","1 (сбоку)","1 (сбоку)","1 (сбоку)","1 (сбоку)","1 (сбоку)","1 (сбоку)"]
["Функциональные особенности"]
[" Электронный ТВ-гид EPG для DVB-T","SI EPG","SI EPG","SI EPG","SI EPG","SI EPG","SI EPG","SI EPG"]
[" Облачны Интернет-сервис VIERA Connect","●","●","●","●","—","—","—"]
[" Веб-браузер","●","●","●","—","—","—","—"]
[" Skype во время просмотра телепрограмм","●","●","●","●","—","—","—"]
["  Многозадачность","●","—","—","—","—","—","—"]
[" Social Networking TV","●","●","●","●","—","—","—"]
[" Поддержка управления со смартфона/планшета (VIERA remote App)","●","●","●","●","—","—","—"]
[" ПДУ с тачпадом","●","—","—","—","—","—","—"]
[" Поддержка WiFi","● (встроенный модуль)","● (встроенный модуль)","● (встроенный модуль)","WiFi Ready","—","—","—"]
[" DLNA","DMP/DMR/DMS","DMP/DMR","DMP/DMR","DMP/DMR","—","—","—"]
[" Медиаплеер","● (SD Card/USB)","● (SD Card/USB)","● (SD Card/USB)","● (SD Card/USB)","● (USB)","● (SD Card/USB) / ● (USB) / ● (USB)","● (USB)"]
["         Поддерживаемые форматы","AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/DivXPlusHD/WMV/MKV/AVI/MP4/MOV, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC, JPEG/MPO","AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/DivXPlusHD/WMV/MKV/AVI/MP4/MOV, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC, JPEG/MPO","AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/DivXPlusHD/WMV/MKV/AVI/MP4/MOV, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC, JPEG/MPO","AVCHD Progressive/SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/DivXPlusHD/WMV/MKV/AVI/MP4/MOV, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC, JPEG","AVI/MKV/WMV/ASF/MP4/FLV/3GPP, MP3/AAC/WMA, JPEG","AVCHD/SD-VIDEO/Motion JPEG (Lumix)/MP4/DivX HD/WMV/MKV/AVI, MP3/AAC/WMA, JPEG (19'' и 24'' поддерживают AVI/MKV/WMV/ASF/MP4/FLV/3GPP, MP3/AAC/WMA, JPEG)","AVI/MKV/WMV/ASF/MP4/FLV/3GPP, MP3/AAC/WMA, JPEG"]
[" Система управления VIERA Link","● (HDAVI Control 5)","● (HDAVI Control 5)","● (HDAVI Control 5)","● (HDAVI Control 5)","—","● (HDAVI Control 5) / - / -","—"]
[" Интерфейс VIERA Tools","●","●","●","●","—","● / - / -","—"]
[" Eco Navigation","●","●","●","●","—","—","—"]
[" Картинка в картинке","PIP/PAP/PAT","PAT","PAT","PAT","—","PAT / - / -","—"]
[" Система Q-Link","●","●","●","●","—","—","—"]
[" Таймер выключения","●","●","●","●","●","●","●"]
["Общие характеристики"]
[" Источник питания","220 - 240 В, 50/60 Гц переменного тока","220 - 240 В, 50/60 Гц переменного тока","220 - 240 В, 50/60 Гц переменного тока","220 - 240 В, 50/60 Гц переменного тока","220 - 240 В, 50/60 Гц переменного тока","220 - 240 В, 50/60 Гц переменного тока","220 - 240 В, 50/60 Гц переменного тока"]
[" Среднее энергопотребление*","● / 69 Вт","69 Вт/ 56 В","90 Вт/ 68 Вт/ 55 Вт/ 43 Вт","58 Вт/ 45 Вт/ 30 Вт",null,"32 Вт/ - / -"]
[" Номинальное энергопотребление","● / 132 Вт","129 Вт/ 116 Вт","168 Вт/ 131 Вт/ 107 Вт/ 82 Вт","118 Вт/ 86 Вт/ 69 Вт","114 Вт","56 Вт/ 40 Вт / 25 Вт","105 Вт"]
[" Энергопотребление в редиме ожидания","0.20 Вт","0.20 Вт","0.20 Вт/ 0.20 Вт/ 0.20 Вт/ 0.30 Вт","0.15 Вт/ 0.15 Вт/ 0.20 Вт",null,"0.25 Вт / - / -"]
[" Размеры (Ш x В x Г) (без подставки)","1,236 x 726 x 27 мм / 1,066 x 630 x 27 мм","1,067 x 631 x 27 мм / 958 x 569 x 27 мм","1,281 x 765 x 52 мм (Толщина панели: 40 мм) / 1,107 x 666 x 52 мм (Толщина панели: 40 мм) / 997 x 604 x 52 мм (Толщина панели: 40 мм) / 764 x 473 x 52 мм (Толщина панели: 40 мм)","1,107 x 666 x 52 мм (Толщина панели: 40мм) / 997 x 604 x 52 мм (Толщина панели: 40 мм) / 764 x 473 x 52 мм (Толщина панели: 40 мм)","779 x 495 x 128 мм","761 x 463 x 53 мм (Толщина панели: 39 мм) / 567 x 406 x 170 мм / 454 x 343 x 170 mm","779 x 495 x 128 мм"]
[" Размеры (Ш x В x Г) (с подставкой)","1,236 x 804 x 335 мм / 1,066 x 708 x 335 мм","1,067 x 677 x 265 мм / 958 x 615 x 258 мм","1,281 x 811 x 282 мм / 1,107 x 712 x 268 мм / 997 x 650 x 247 мм / 764 x 519 x 230 мм","1,107 x 712 x 268 мм / 997 x 650 x 247 мм / 764 x 519 x 230 мм","779 x 547 x 230 мм","761 x 517 x 230 мм / 567 x 367 x 46 мм / 454 x 303 x 46 mm","779 x 547 x 230 мм"]
[" Вес (без подставки)","17.0 кг / 13.0 кг","13.0 кг / 11.0 кг","25.0 кг / 17.0 кг / 14.5 кг / 9.5 кг","16.5 кг / 14.0 кг / 9.0 кг","9.0 кг","8.5 кг / 4.0 кг / 3.0 кг","9.5 кг"]
[" Вес (с подставкой)","19.5 кг / 16.0 кг","17.0 кг / 14.5 кг","29.0 кг / 20.5 кг / 17.5 кг / 11.5 кг","20.0 кг / 17.0 кг / 11.0 кг","10.0 кг","10.5 кг / 4.5 кг / 3.5 кг","10.5 кг"]
[" Крепление стандарта VESA","●","●","●","●","●","●","●"]
["* HID (Human Interface Device Profile) compliant keyboards are available. A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) compliant audio devices are available."]
["** Based on IEC 62087 Ed.2 measurement method."]